Уважаемые потребители! В помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета воды, при начислении оплат за услуги водоснабжения, применяются ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Порядок установки прибора коммерческого учета воды
Порядок установки прибора коммерческого учета воды определен на основании Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,постановления постановления Правительства РФ от 4 сентября 2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» и ФЗ № 261 от 27.07.2010г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Для получения технических условий на установку узла учета расхода холодной воды абоненту необходимо в  МУП «Успенский водоканал» предоставить следующую документацию:
- заявку на выдачу технических условий на проектирование узла учета воды.
Заполнить бланк заявления на выдачу технических условий на проектирование коммерческого узла учета воды и предоставить в ПТО МУП «Успенский водоканал» (с. Успенское ул. Ленина д.244, тел. 5-68-77). (бланк – электронный вариант заявления на выдачу технических условий).
Для вновь вводимых объектов так же необходимо предоставить:
 - технические условия на присоединение к системе водоснабжения
 - копию акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям. (при наличии наружных сетей на балансе абонента);
На основании выданных технических условий Заказчиком выполняется проект узла учета холодной воды, организацией имеющей допуск от СРО на данный вид деятельности. Проект следует согласовать с  МУП «Успенский водоканал» (ул. Ленина, д. 244, Строительный отдел, т. 5-68-77 ) (бланк заявления на согласование проекта)
Для рассмотрения и согласования проекта  узла учета расхода холодной воды должна быть предоставлена следующая документация в  МУП «Успенский водоканал» 
 - проект узла учета холодного водоснабжения;
 - технические условия на проектирование узла учета холодной воды;
 - акт разграничения балансовой или эксплуатационной ответственности по водопроводно-канализационным сетям (при наличии наружных сетей на балансе абонента);
 - согласование места размещения узла учета холодного водоснабжения с владельцем ведомственных сетей (если абонент подключен от ведомственных сетей)
Не прошедшие процедуру согласования проекты узлов учета холодной воды для коммерческих расчетов за водопотребление не принимаются.
Для оформления заявки на приемку узла учета холодной воды должна быть предоставлена следующая документация в отдел ПТО:
 - заявление от абонента о приемке узла учета расхода холодной воды.(бланк заявления на согласование узла учета воды- электронный вариант);
 - при повторной приемке необходимо предоставить копию Акта о снятии прибора учета в поверку. Диаметр условного прохода счетчика на пожаротушение подобрать с учетом суммы расчетного максимального секундного расхода холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа.
Для вновь построенных объектов так же необходимо дополнительно предоставить:
 - заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта: наружных сетей водопровода, канализации и сооружений на них;
 - разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
При приемке узла учета холодной воды в эксплуатацию на объекте необходимо предоставить в отдел ПТО (с.Успенское ул. Ленина,  244, тел. 5-68-77):
 - проект узла учета холодного водоснабжения, согласованный с МУП «Успенский водоканал»;
 - акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по водопроводно-канализационным сетям (при наличии наружных сетей на балансе абонента);
 - паспорта на приборы учета с действующим клеймом госповерителя;
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